询价通知书

|  |
| --- |
| 项目名称：正德职业技术学院电工技能实训室改造建设项目 |

正德职业技术学院

二○一九年六月

**第一章 供应商须知**

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院电工技能实训室改造建设项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

**一．项目内容：**

电工技能实训室改造建设项目涉及资产为两大项：

1. 维修电工技能实训考核装置即万能铣床电气技能实训考核装置10台，用于万能铣床电气控制的模拟与万能铣床电气故障排除的技能考核。
2. 挂式网孔板35个。

详见技术要求。

**二．供应商资格条件：**

1．在中华人民共和国境内注册；应标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2．具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3．具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

4．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

**三．货物总体要求：**供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

**四．报价文件组成**

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4. 营业执照复印件；

5. 能够提供近两年本地业绩，附合同复印件；

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

**五．报价文件接收：**

报价文件接收截止时间：2019年6月12日11:30前。

报价文件接收地点：南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院内行政楼一层资产管理办公室。

**六．履约保证金：**

中标供应商需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金人民币5000元。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在到货、验收合格后无息退还。如因中标单位原因未签订合同或未履行合同，履约保证金将不予退还。

**七．评审事项：**学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

**八. 联系人:**虞老师52111868；技术事项：龚老师52111823。

第二章 采购项目的技术规格、要求和数量等

**一．采购数量及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 维修电工技能实训考核装置 | 满足中级工考证要求及平时上课要求 | 台 | 10 |  |
| 2 | 挂式网孔板 | 600mm\*700mm | 块 | 35 |  |

（一）、技术参数：

输入电源：三相四线～380V±10% 50HZ

工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃）

装置容量：＜1kVA

参考外形尺寸＜ 1500mm×850mm×1600mm

（二）.配件要求

设备必须符合国家劳动局维修电工中级工考核要求。

1. 电源控制面板

（1）交流电源（带有漏电保护措施）提供三相交流电源 (380V)

（2）人身安全保护体系：满足国家用电标准及完善的人身安全保护。请投标厂商详细描述。

2.操作面板

面板上安装有机床的所有主令电器及动作指示灯、机床的所有操作都在这块面板上进行，指示灯可以指示机床的相应动作。面板上印有万能铣床的立体示意图，可以很直观地看出该万能铣床的外形轮廓。

3.元件面板

面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，这些元器件直接安装在面板表面，能直观地看到它们的动作状态。

4.三相异步电动机

3只380V三相鼠笼异步电动机，分别用作主轴电动机、进给电动机和冷却泵电动机。

5.故障开关箱

设有不少于32个开关，其中K1到K29用于按照劳动局考工要求故障设置；K30到K31二个开关保留；K32作指示灯开关，用于显示机床的动作。（排故及原理设计图需符合南京市的考核标准）

6.安装要求

由于实验室场地限制，要求其中6台设备要求单面台，四台设备要求双面台（或单面台可拼为双面台）。能够完成设备的安装与调试，以及相关电源布线。

（三）、挂式网孔板技术要求：

型号规格：600mm×700mm，材质不锈钢，厚度1.5mm，有2只把手，能与现有工作台兼容使用。

**二．服务及其他要求**

1．供货时间：签订合同10日之内。

2．付款条件：货到验收合格付90%，余10%作为质保金，一年后无质量服务问题即付。

3．服务及质保要求：质保3年，设备出现故障能及时派人修理。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我 （姓名）系 （单位全称）的法人代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话： 手机号码：

单位盖章：

日期 ： 年 月 日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的 （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以 元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出 (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ： 年 月 日

附件3

询价采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| 1 | 维修电工技能实训考核装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂式网孔板 |  |  |  |  |  |
| 报价金额大写： | | | | 小写： | | |

\*报价中应包含安装调试、运输、税金、辅材等一切与项目相关的费用。

供应商名称： （公章）

联系人： 联系电话： 手机：

日期：