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第一部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五共五个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延，确保投标人获得合理准备时间。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述规定的投标文件和资料，将被拒绝或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，分别为“正本”壹份和“副本”贰份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第二部分  招标方式及相关规定
一、招标方式
正德职业技术学院多媒体教室课桌椅采购项目为公开招标，请投标人在规定时间将资格审查文件与投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

2、 项目地点

该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道50号。
三、供应商管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间
2026年8月14日上午10:00。

五、递交投标文件地点
南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的投标文件不予受理）；联系毛老师。

六、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期承诺
（5分）
	招标文件要求整体质保期≥8年。满足8年得3分；在满足8年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即10年及以上得5分）。
	5

	三
	履约能力
（5分）
	具备有效期内的有效认证证书：ISO9001质量管理体系认证（1分）、ISO14001环境管理体系认证（1分）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（1分）、中国环境标志产品认证（2分）
	5

	四
	经营业绩（10分）
	投标人具有课桌椅或家具采购项目的业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

（业绩合同须为2023年7月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	10

	五
	样品

（10分）
	根据投标人提供的两人位课桌椅样品进行评审：
样品材质、工艺、外观与舒适性等方面是否满足招标文件要求综合评分（1.桌椅样品是否顺滑、所有拐角处是否圆弧处理，无尖锐棱角、无异响、无回弹伤人风险；2.桌面耐磨/耐划；3.封边平整度、胶线控制；4焊接/喷涂工艺无流挂、无漏底；5是否考虑人体工学、有无明显色差。）；
样品优质可靠可得7-10分；
样品符合课桌椅通用标准可得4-6分；
样品质量外观等一般或未提供样品得0-3分。
	10

	六
	技术要求

（15分）
	投标人请对照第三部分 第二点通用技术要求、第三点采购清单及规格尺寸，在技术偏离表里逐项说明，非重点项每负偏离1项扣2分，完全符合得15分；标记标▲部分为重点项，有1小项不满足，则本评分项为0分。
	15

	七
	材料选用、检测方案

（12分）
	环保等级达到ENF级，选用板材性能指标高于国标等要求，提供具体的检测报告（如防静电报告、盐雾测试报告等），材料清单详细完整，得10-12分；环保等级达到E0级，选用板材性能指标符合或满足国标要求，提供较具体的检测报告，材料清单基本完整，得4-9分；材料选用规格型号、性能描述不清或仅满足最低国标要求，得1-3分。
注：上述检测报告是指由投标人提供，有效期在投标截止日期前12个月内且由CMA/CNAS认证机构出具的检测报告。
	12

	八
	售后服务方案
（10分）
	1.售后服务体系（5分）：
拥有完善的服务团队、本地化服务能力，承诺2小时内响应、24小时内上门解决问题，并提供详细的服务流程和备品备件库清单或其他能够佐证技术支持能力的材料（如本地生产厂房或办公室场所照片），得4-5分；有基本服务承诺，但响应或到场时间不明确，或本地化能力证明材料缺少，得2-3分；服务承诺描述模糊或未提供证明材料，得0-1分。
	5

	
	
	2.质保期内服务承诺（5分）：
承诺定期回访（至少每半年一次）、免费维修更换（含人工、材料）、提供备用产品等，承诺具体、全面且可行，得4-5分；有基本承诺但不全面（如仅承诺免费维修，未提备用产品），得2-3分；承诺内容模糊或未提供承诺，得0-1分。
	5

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   电话025-52111868  18913816317
技术事项咨询：戚老师   电话025-52111160  18913816278
其他未明确条款以合同约定为准。

第三部分  技术要求及采购清单
一、项目概况

本项目要求适用于本次采购的非阶梯、非地面固定式多媒体教室课桌椅，含两人位、三人位两种规格（可参考效果图），适用于高校普通多媒体教室使用，需满足日常教学、会议等场景需求。
2、 通用技术要求

（一）通用要求

1.结构设计：

整体为独立式、可移动结构，无需地面打孔固定，可灵活调整教室布局；采用“桌板+座椅一体化联排”设计，结构稳固，承重达标，无晃动、异响。

2.材质要求：

（1）基材：所有台面基材都采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，台面厚度≥25mm，板材胶合强度（试件强度值）≥1.0MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）低于检出限。

（2）封边：采用PVC封边带，厚度≥2mm；形状公差、外观符合要求。

（3）胶水：采用白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg；苯未检出，总挥发性有机化合物≤25g/L。

（4）站脚：采用铝合金一体压铸成型，站脚高度930mm，宽度48mm,550mm铝合金加长脚板有效防止侧翻，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，通过耐腐蚀实验乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到10级，金属涂层冲击强度及附着力检测合格。

（5）椅座：采用15mm多层浸渍胶膜纸实木多层板，板材胶合强度（试件强度值）≥1.00MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）低于检出限。座板与铝合金⼀体压铸成型角码采用穿透方式连接，采用8mm圆柱头六角螺丝2个/角码。详见浸渍胶膜纸实木多层板检测报告、环保油漆检测报告、水溶性胶粘剂检测报告。；框架上下采用优质1.2mm优质冷轧钢冲压成型，侧面2mm优质冷轧钢包边处理，经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈磷化静电喷粉高温焗炉等工序处理，详见冷轧钢板检测报告、静电喷涂粉末检测报告。

▲（6）书网：采用优质冷轧铁线5mm*3mm模压成型后表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，书网架净空120mm，方便放取书物。

▲（7）回复机构：采用铝合金⼀体压铸成型座角码，角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，静音处理重力回复机构，防夹手功能。

3.功能要求：

▲（1）座椅为可翻折设计，不使用时可向上收起，节省空间，方便通行；翻折机构顺滑无卡顿，带阻尼缓冲，无撞击、折叠异响。

▲（2）桌板下方预留走线空间，适配多媒体教室布线需求；桌前挡板带冲孔设计，兼顾美观与通风。

（3）整体设计符合人体工学，久坐舒适，适配高校师生使用。
4.外观要求：

（1）桌面板、座椅板颜色为浅木色/胡桃木色，金属框架为银灰色/深灰色，整体风格简约大方，与教室装修风格适配（须按校方指定色号调整）。

（2）所有边角做圆角处理，无尖锐毛刺，避免磕碰受伤。

5.环保与安全：

（1）板材、钢材、铝合金铸件、管材外层喷涂等均须符合国家生产标准及环保要求，提供整体检测报告。

（2）按照现行相关标准，家具安装完毕后，在建设单位见证下，由国家认可的第三方检测机构进行抽样环保检测，检测费由中标单位支付，取得合格报告后方可申报竣工验收。

（二）承重要求

▲1.桌面板承重：≥150kg，放置教学设备、书本等无变形、无断裂。

▲2.座椅承重：单座承重≥150kg，坐靠无晃动、无变形。

3.整体框架承重：联排整体承重≥800kg，无结构变形、焊缝开裂。
三、采购清单及规格尺寸
（一）两人位课桌椅（78套）

	项目
	参数要求

	整体外形尺寸（长×宽×高）
	长1200mm×宽550-600mm×高750-800mm（桌高），座椅收起后整体深度≤600mm

	桌面板尺寸
	长1200mm×宽400-450mm×厚≥25mm，桌面前沿距地面高度750-780mm

	座椅尺寸（单座）
	座板宽≥450mm、深≥400mm，背板宽≥450mm、高≥350mm，座板距地面高度420-450mm

	联排间距（中心距）
	相邻联排桌前沿间距≥900mm，满足通行需求

	桌架结构
	采用“工”字型落地支撑脚，支撑脚壁厚≥1.2mm，底部带防滑脚垫，防滑、防刮地面

	翻折机构
	采用加厚铝合金翻折轴，带阻尼缓冲，翻折寿命≥5万次无故障、无异响

	桌前挡板
	高度≥300mm，带冲孔设计，冲孔均匀，美观通风

	其他配置
	桌下书斗（深度≥300mm）


（二）三人位课桌椅（39套）

	项目
	参数要求

	整体外形尺寸（长×宽×高）
	长1700mm×宽550-600mm×高750-800mm（桌高），座椅收起后整体深度≤600mm

	桌面板尺寸
	长1700mm×宽400-450mm×厚≥25mm，桌面前沿距地面高度750-780mm

	座椅尺寸（单座）
	座板宽≥450mm、深≥400mm，背板宽≥450mm、高≥350mm，座板距地面高度420-450mm

	联排间距（中心距）
	相邻联排桌前沿间距≥900mm，满足通行需求

	桌架结构
	采用“工”字型落地支撑脚，支撑脚壁厚≥1.2mm，底部带防滑脚垫，防滑、防刮地面

	翻折机构
	采用加厚冷轧钢翻折轴，带阻尼缓冲，翻折寿命≥5万次无故障、无异响

	桌前挡板
	高度≥300mm，带冲孔设计，冲孔均匀，美观通风

	其他配置
	桌下书斗（深度≥300mm）



（3） 其他

1.提供所投产品实物效果图、详细设计（尺寸）图，材质说明、检测报告。

2.提供两人位课桌椅样品。
（4） 参考效果图

[image: image1.png]



效果图（45°角）
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效果图（侧面）

第四部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.投标报价必须按照招标文件所附采购清单报价。

2.投标报价应为综合报价，包含材料、制作、包装、运输、安装、成品保护、检测、管理费、利润、税金等全部费用。
3.投标人须在报价明细表中注明主要材料的品牌、厂家、材质、型号及规格。 

二、工期要求
合同签订后，30日历天内完成供货、安装、调试及验收（具体按校方要求的时间节点）。

3、 安装调试要求

中标方负责免费送货、安装、调试，确保所有课桌椅摆放整齐、结构稳固，符合教室使用需求，所送货物与投标时提供样品必须完全一致，否则自愿放弃中标资格且履约保证金不再退还。安装完成后清理现场垃圾。
四、验收要求

按技术要求、国家相关标准进行验收，提供产品合格证、检测报告、质保承诺等文件；验收不合格，中标方无条件退换货（自行承担物流费）。
五、质保期要求
产品整体质保期≥8年，质保期内免费维修、更换损坏部件；终身维护，仅收取材料成本费（不收上门费）。

六、售后服务要求
1.接到校方维修通知后，2小时内响应，24小时内上门解决问题。

2.提供售后服务承诺及质保方案（格式自拟）。

七、付款方式
合同签订后，待全部课桌椅完成安装调试并验收合格，甲方支付至合同总价款的 95%；剩余5%作为质保金，自验收合格正常使用满一年，且无质量问题及售后服务纠纷后一次性无息付清。
第五部分　投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：多媒体教室课桌椅采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-004

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件一：项目评分目录
	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期承诺
（5分）
	招标文件要求整体质保期≥8年。满足8年得3分；在满足8年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即10年及以上得5分）。
	

	三
	履约能力
（5分）
	具备有效期内的有效认证证书：ISO9001质量管理体系认证（1分）、ISO14001环境管理体系认证（1分）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（1分）、中国环境标志产品认证（2分）
	

	四
	经营业绩（10分）
	投标人具有课桌椅或家具采购项目的业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

（业绩合同须为2023年7月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	

	五
	样品

（10分）
	根据投标人提供的两人位课桌椅样品进行评审：
样品材质、工艺、外观与舒适性等方面是否满足招标文件要求综合评分（1.桌椅样品是否顺滑、所有拐角处是否圆弧处理，无尖锐棱角、无异响、无回弹伤人风险；2.桌面耐磨/耐划；3.封边平整度、胶线控制；4焊接/喷涂工艺无流挂、无漏底；5是否考虑人体工学、有无明显色差。）；
样品优质可靠可得7-10分；
样品符合课桌椅通用标准可得4-6分；
样品质量外观等一般或未提供样品得0-3分。
	

	六
	技术要求

（15分）
	投标人请对照第三部分 第二点通用技术要求、第三点采购清单及规格尺寸，在技术偏离表里逐项说明，非重点项每负偏离1项扣2分，完全符合得15分；标记标▲部分为重点项，有1小项不满足，则本评分项为0分。
	

	七
	材料选用、检测方案

（12分）
	环保等级达到ENF级，选用板材性能指标高于国标等要求，提供具体的检测报告（如防静电报告、盐雾测试报告等），材料清单详细完整，得10-12分；环保等级达到E0级，选用板材性能指标符合或满足国标要求，提供较具体的检测报告，材料清单基本完整，得4-9分；材料选用规格型号、性能描述不清或仅满足最低国标要求，得1-3分。
注：上述检测报告是指由投标人提供，有效期在投标截止日期前12个月内且由CMA/CNAS认证机构出具的检测报告。
	

	八
	售后服务方案
（10分）
	1.售后服务体系（5分）：
拥有完善的服务团队、本地化服务能力，承诺2小时内响应、24小时内上门解决问题，并提供详细的服务流程和备品备件库清单或其他能够佐证技术支持能力的材料（如本地生产厂房或办公室场所照片），得4-5分；有基本服务承诺，但响应或到场时间不明确，或本地化能力证明材料缺少，得2-3分；服务承诺描述模糊或未提供证明材料，得0-1分。
	

	
	
	2.质保期内服务承诺（5分）：
承诺定期回访（至少每半年一次）、免费维修更换（含人工、材料）、提供备用产品等，承诺具体、全面且可行，得4-5分；有基本承诺但不全面（如仅承诺免费维修，未提备用产品），得2-3分；承诺内容模糊或未提供承诺，得0-1分。
	

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。
附件二：投标函

正德职业技术学院：
1. 根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	参考尺寸
	单价（元）
	总价（元）
	品牌/
备注

	1
	两人位课桌椅
	78
	套
	
	
	
	

	2
	三人位课桌椅
	39
	套
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	

	大写合计（人民币）：
	
	

	注：须在备注栏注明主要材料品牌！
总价必须包含完成本项目的所有费用（包括材料、包装、运输、上力、下力、现场转运、半成品及成品（验收前）的保护、制作、安装、损耗、检测、管理费、利润、税金、服务等全部费用）。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；
6.我方接受招标文件中的付款等条件；

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过课桌椅或家具采购项目的业绩（附合同复印件）
近三年承担过课桌椅或家具采购项目情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年7月1日起至投标截止日）。
附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、中国环境标志产品认证证书等）

附件八：商务、技术条款偏离表

参数偏离表（商务条款）
	序号
	商务条款
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（技术条款）

	序号
	技术条款
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中投标响应明确主材品牌，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)所提供样品与正式供货时所提供货物完全一致；

(6)符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：样品及其他家具的照片及说明
注：提供样品及其他家具的彩色照片（多角度）及详细说明，包括尺寸、材质、工艺等。

附件十一：材料选用、检测及供货方案
包含但不限于：

1.材料选用与检测证明（主要材料品牌、环保等级、性能指标、检测报告等）；

2.供货及安装方案（生产计划、运输及安装方案、成品保护措施、进度保障及应急方案等）。

附件十二：售后服务方案
包含但不限于：

1.售后服务体系（如本地生产厂房或办公室场所照片、服务团队、响应机制、备品备件等）；

2.质保期内服务承诺（定期回访、免费维修更换、备用产品等）。
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