询价通知书

|  |
| --- |
| 项目名称：正德职业技术学院防静电地板采购项目 |

正德职业技术学院

二○二一年十月

第一章 供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院防静电地板采购项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：防静电地板，详见技术要求。

二．供应商资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2.具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3.具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；

4.满足以下要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、本项目不接受联合体投标。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4. 技术参数响应及偏离表（如有）（附件4；

5. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件（附件5）；

6. 近两年业绩，需附采购合同复印件（附件6）；

7. 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件7）；

8. 现场踏勘确认表（附件8）。

备注：1—8为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供材料为虚假或伪造的将作为无效投标处理。按要求提供的复印件，正德学院评标小组保留审核原件的权利。

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。五．报价文件接收：

**现场踏勘：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘察，将不接收其报价文件。**现场踏勘时间2021年10月20日9:00-16：00，需提前一天预约具体时间，联系人：虞老师52111868。

报价文件接收截止时间：2021年10月25日11:00。请投标人于2021年10月25日9：00-11:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系虞老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

六．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在项目验收合格后无息退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

八.技术事项：李老师18913816251；招投标事项:虞老师52111868；

疫情防控期间,投标人投标、踏勘须服从学院疫情防控管理,请于规定时间内将标书送至学校东大门联系虞老师。投标、踏勘当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

第二章 采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及性能要求 | 面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 防静电地板 | 600\*600\*40㎜  防火板 贴面 | 110 | 以实际面积为准 |

1. .防静电地板技术参数：

1.地板的钢板部分厚度分为上下二层，上0.5mm,下0.4mm。下板采用深拉伸用冷轧钢材，面板采用SPCC冷轧硬钢板,表面须经严格除油，磷化，防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型。

2.贴面采用国产优质陶瓷（玻化石）材料，高耐磨抗静电，贴面厚度为8.0 mm,表面颜色、花型由甲方指定；其他技术指标按相关行业执行。

3.采用防静电边条，地板内芯充轻型发泡水泥（纯水泥）。

4.地板支架高度10-20cm支架材料上板厚为 3.0mm,底板厚 2.0mm,管壁厚不小于1.0 mm,横梁采用防锈钢管，管壁厚度不小于1.0 mm。钢质静电地板及支架承载力不低于 680 KG/平方。

（二）.安装要求

1.产品提供商须按要求免费提供打孔及裁切服务。

2.地板安装完成后，所有设施恢复原样，功能完好。

二．服务及其他要求

（一）．供货时间：供货合同签定后15日内供货并安装。

（二）．付款条件：

1..报价中应包含产品成本、运输费、搬运费、清运费、专用工具费、更换安装服务费、税金等一切相关费用。

2.项目验收合格支付总款的95%，余5%作为质量保证金。一年后无质量服务问题即付。

（三）．服务及质保要求：所有产品三年内免费质保，有问题的地板、插座等免费更换，维修更换24小时内到位。积极与其他项目中标单位协调施工，互相配合做到效率最大化。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我 （姓名）系 （单位全称）的法人代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话： 手机号码：

单位盖章：

日期 ： 年 月 日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的 （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以 元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出 (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ： 年 月 日

附件3

询价采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| 1 | 防静电地板 |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计大写： | | | | 合计小写： | | |

\*防静电地板必须填报每块单价，实际数量以最终采购为准；综合布线以整体作报价。

\*报价中应包含清理施工现场并将不需要物品托运到指定地点、安装调试、运输、税金、辅材等一切与项目相关的费用。

供应商名称： （公章）

联系人： 联系电话： 手机：

日期：

附件4：

**技术参数响应及偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

**技术参数响应及偏离表（商务条款）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| 1 | 免费质保年限 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 | 维护保养 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 3 | 故障响应 | 详见技术要求 |  |  |  |

附件5 营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件

（附企业营业执照复印件并加盖公章）

附件6 近两年承担过类似项目的业绩情况汇总表

近两年类似项目情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近两年包括自2019年1月1日起至投标截止日）。

附件7 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

投标人可提供书面说明或相关证明材料，如资信等级证书、所投品牌生产厂家（或国内总代理）授权证书、产品认证书、检测证书、合格证书、维修服务承诺书等，能够说明投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

附件8

现场踏勘确认表

项目名称：

项目编号：

开标时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘单位 |  |
| 现场踏勘时间 |  |
| 现场踏勘简述：  踏勘代表：  联系电话：  年 月 日 | |
| 该单位已按照招标文件要求，于 年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：  招标人或项目负责人签字或盖章：  年 月 日 | |

**特别提醒：各投标人必须携上述现场踏勘确认表自行前往现场踏勘，并待招标人签字或盖章返还后，将此表原件装订于投标文件正本中，否则将导致投标无效！**